**1.Общая информация о сетевой организации**

* 1. Количество потребителей услуг сетевой организацией.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2020г. | Динамика |
| **1. Всего потребителей** | **11740** | **14816** | **-20,76%** |
| 1.1. СН-1 | 4 | 4 | 0% |
| 1.2. СН-2 | 370 | 263 | +40,68% |
| *в т.ч. 2-я категория надежности электроснабжения* | *3* | *3* | *0%* |
| 1.3. НН | 11366 | 14549 | -21,88% |
| *в т.ч. 2-я категория надежности электроснабжения* | *1* | *1* | *0%* |
| ***в т.ч.*** |  |  |  |
| **1.1. Прочие потребители** | **1141** | **1019** | **+11,97%** |
| 1.1.1. СН-1 | 4 | 4 | 0% |
| 1.1.2. СН-2 | 272 | 252 | +7,94% |
| *в т.ч. 2-я категория надежности электроснабжения* | *2* | *3* | *-33,33%* |
| 1.1.3. НН | 865 | 763 | +17,53% |
| *в т.ч. 2-я категория надежности электроснабжения* | *1* | *1* | *0%* |
| **1.2. Население** | **10599** | **13797** | **-23,18%** |
| 1.2.1. СН-2 | 10 | 10 | 0% |
| 1.2.2. НН | 10589 | 13787 | -23,2% |
|  |  |  |  |

* 1. Количество точек поставки электроэнергии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | Динамика |
| **1. Всего точек поставки** | **15780** | **13189** | **-16,41%** |
| **1.1. Точек поставки не оборудованных ПУ** | **56** | **215** | **+283,92%** |
| **1.2. Точек поставки оборудованных ПУ** | 15724 | 12974 | **-17,49%** |
| 1.2.1. прочие потребители | 1100 | 1385 | +25,9% |
| 1.2.2. население | 13687 | 10602 | -22,54% |
| 1.2.3. ВРУ МКД | 661 | 560 | -15,28% |
| 1.2.4. ПУ с дистанционным сбором данных | 276 | 427 | +54,71% |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2022г. | Протяженность,км/количество шт. на 01.01.2021г. | Динамика |
| ВЛ-35 кВ | 4,3 | 4,3 | 0% |
| ВЛ-6 кВ | 17,011 | 17,006 | 0,029% |
| ВЛ-0,4 кВ | 356,220 | 351,281 | 1,4% |
| КЛ-6 кВ | 105,449 | 104,929 | 0,49 |
| КЛ-0,4 кВ | 51,952 | 51,952 | 0% |
| ПС 35/6 кВ | 1 | 1 | 0% |
| ТП 6/0,4 кВ | 129 | 128 | 0,78% |

1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | На 01.01.2022г.(%) | На 01.01.2021г.(%) | Динамика |
| ВЛ-35 кВ | 100 | 97,5 | Увеличение на 2,5% |
| ВЛ-6 кВ | 89,18 | 89,37 | Снижение на 0,19% |
| ВЛ-0,4 кВ | 91,15 | 91,0 | Увеличение на 0,15% |
| КЛ-6 кВ | 88,94 | 88,31 | Увеличение на 0,63% |
| КЛ-0,4 кВ | 97,02 | 96,83 | Увеличение на 0,37% |
| ПС 35/6 кВ | 31,57 | 27,27 | Увеличение на 4,3% |
| ТП 6/0,4 кВ | 96,85 | 94,41 | Увеличение на 2,44% |

.